**威海职业学院**

**校内采购文件**

**采购编号：**XJCG2024-00026

**采购项目：**威海特色农产品及海洋植物综合酵素制备及加工工艺研究设备

**采购方式：**市场询价

编制部门：威海职业学院采购中心

编制时间：2024年3月25日

第一部分 采购公告

**一、项目基本情况**

**1.项目编号：**XJCG2024-00026

**2.项目名称：**威海特色农产品及海洋植物综合酵素制备及加工工艺研究设备

**3.控制价：**8.75万元

**4.项目简介：**我院承接了威海特色农产品及海洋植物综合酵素制备及加工工艺研究项目。根据科研项目需要，拟采购相关实验仪器、设备如下：

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **货物名称** | **厂家** | **型号** | **技术参数及质保要求** | **单位** | **数量** |
| 1 | 立式蒸汽灭菌锅 | 上海申安医疗器材厂 | DSX-24L-I | 1.温度范围：50℃-126℃2.时间设定范围：0-99h3.灭菌时间范围：4-120min4.灭菌内桶尺寸：260\*320mm | 台 | 1 |
| 2 | 多用途台式高速冷冻离心机转子配件 | 长沙英泰仪器有限公司 | TGL20D | 1.12×10ml角转子（15000rpm）2.12×15ml角转子（11000rpm）3.6×50ml角转子 4.16×5ml角转子 | 套 | 4 |
| 3 | LED光照培养箱 | 宁波科晟实验仪器有限公司 | ZGX-280-LED | 1.容积：280L2.光强范围：0-30000Lux3.光强波动范围：≤10Lux4.温度范围：0-65℃5.温度分辨率：≤±0.5℃ | 台 | 2 |
| 4 | 频闪仪 | 杭州品拓电子科技有限公司 | PT-L01B | 1.工作电源：DC 12V 3A2. 充电器电源：AC100V~240V 50~60Hz；3. 显示：5位数码管显示；4. 频闪精度：±0.01%；5. 触发频率范围：(50.0-36,000)次/分钟(频率可按照客户要求定制)，调节精度0.1次/分钟； (1.00-600.00)Hz，调节精度0.01Hz6. 相位延迟：0-359o，调节精度1o；7. 频闪间隔时间：8-100微秒；1s=1000000微秒，0.000008s-0.0001s8.外触发传感器类型：光电开关、霍尔开关（PNP 常开）、接近开关（PNP 常开）、编码器信号；9. 外触发信号要求：低电平0~0.7V，高电平 > 2.7V（最高允许24V），上升沿触发，高电平持续时间 >20 us；10.外触发传感器供电：DC12V 50mA（频闪仪提供） | 台 | 1 |
| 5 | 一体式真空离心浓缩仪 | 宁波新芝生物科技股份有限公司 | SCIENTZ-1LS | 规格：离心浓缩最高转速：2000r/min温度范围：室温～70°C最长定时时间：1-99h 或 1-59min冷阱温度：＜-45℃标配转子：20\*15ml（φ18）、20\*15ml（φ16）、46\*2ml（φ10.5）一个转子三种规格说明：本机配充气阀，真空泵接口 | 台 | 1 |
| 6 | 恒温混匀仪 | 上海金鹏分析仪器有限公司 | JP-M3000 | 1.速度范围 ：0-3000rpm；2.转速显示： 刻度；3.运行方式： 连续运转/点动；4.周转直径： 5mm；5.频率 ：50HZ；6.功率： 60W；7.振荡方式 ：圆周；8.允许环境温度： 5-40 °C；9.允许环境湿度： 80%；10.电压 ：198- -242V； | 台 | 1 |

**二、响应文件提交方式及询价时间**

**1.提交方式：**响应文件以pdf格式网上提交至采购人电子邮箱：wzzbcg2022@163.com。

**2.响应文件提交开始时间：**2024年4月1日14:00。

**3.响应文件提交截止时间：**2024年4月1日14:30。

**三、采购结果获取**

2024年4月1日17时前，成交结果在威海职业学院官网上公示，公示网址：https://www.whvc.edu.cn/cgzx/。

**四、采购人联系方式**

**1.采购人：**威海职业学院

**2.联系人：**周老师 0631-5710559

**第二部分 供应商须知**

**一、供应商资质要求**

中国境内注册的独立法人单位。

**二、响应文件须包含以下资料**

1.营业执照

2.法人授权委托书或法定代表人证明（二选一）

3.清单报价表

 **以上所有资料均需提供原件的拍照件或扫描件，且清晰可辨，汇总为一个PDF格式文件。法定代表人或被授权人在询价期间须保持电话畅通，以便答疑等。**

**三、视为无效报价（包含但不限于以下情况）**

1.报价高于采购人的控制价。

2.报价表中有涂改、有错误。

3.报价明细表中无法定代表人或被授权人签字、无单位公章。

4.质保期低于采购人要求。

**四、确定成交供应商**

1.当有效供应商数量≥2时，采用一次性报价，报价最低的供应商为成交供应商。

2.当有效供应商只有一家时，询价小组改为谈判小组，谈判至双方达成一致。

五、供货

1.自接到采购人供货通知起10日内将所有货物送至威海职业学院院内采购人指定地点。并负责现场软硬件安装调试及使用培训。

2.为确保所供产品是原厂正品，供货时，供应商须提供货物生产厂、代理商等环节的授权书或发票（带清单，可隐藏价格），方可通过验收。

3.所有供货提供2年质保。

**六、付款方式**

验收合格后，供应商提供正规税务发票（专票或普票均可），采购人一次性支付。

**威海职业学院**

**校内采购响应文件**

**采购编号：**XJCG2024-00026

**采购项目：**威海特色农产品及海洋植物综合酵素制备及加工工艺研究设备

**采购方式：**市场询价

供应商： （公章）

编制时间：2024年 月 日

**营业执照**

法人授权委托书

（法人代表参与项目的不用填写此授权书）

本授权书声明：注册于 省 市 的 (公司名称) 的 (法人代表姓名、职务)，代表本公司授权 (被授权人的姓名)为本公司的合法代理人，参加威海职业学院组织的本次威海特色农产品及海洋植物综合酵素制备及加工工艺研究设备的采购活动，以本公司名义处理一切与之有关的事宜。

如果本公司在此次采购活动中成交，被授权人有权代表本公司签署合同。

本授权书于 年 月 日法定代表人签字或盖章并由被授权人签字、单位盖章生效，特此声明。

 被授权人无转委托权。

法定代表人签字或盖章：

被 授 权 人 签 字：

被 授 权 人 电话：

供 应 商 公 章 :

|  |
| --- |
| （此处需粘贴被授权人身份证复印件正反面） |

**法定代表人证明**

（非法人代表参与项目的不用填写此证明）

(法定代表人姓名）系注册于 省 市 的 (公司名称) 的法定代表人，有权代表我公司参加威海职业学院组织的本次威海特色农产品及海洋植物综合酵素制备及加工工艺研究设备项目的采购活动，并处理一切与之有关的事宜。

特此证明。

法定代表人签字：

法定代表人 电话：

供应商公章 :

|  |
| --- |
| （此处需粘贴法定代表人身份证复印件（正反面） |

**清单报价表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | **货物名称** | **厂家** | **型号** | **单位** | **数量** | **质保期（年）** | **单价（元）** | **总价（元）** |
| 1 | 立式蒸汽灭菌锅 | 上海申安医疗器材厂 | DSX-24L-I | 台 | 1 |  |  |  |
| 2 | 多用途台式高速冷冻离心机转子配件 | 长沙英泰仪器有限公司 | TGL20D | 套 | 4 |  |  |  |
| 3 | LED光照培养箱 | 宁波科晟实验仪器有限公司 | ZGX-280-LED | 台 | 2 |  |  |  |
| 4 | 频闪仪 | 杭州品拓电子科技有限公司 | PT-L01B | 台 | 1 |  |  |  |
| 5 | 一体式真空离心浓缩仪 | 宁波新芝生物科技股份有限公司 | SCIENTZ-1LS | 台 | 1 |  |  |  |
| 6 | 恒温混匀仪 | 上海金鹏分析仪器有限公司 | JP-M3000 | 台 | 1 |  |  |  |
| 合计 |  |

|  |
| --- |
|  |

报价合计大写：

**注：以上报价包含送货费、安装调试、培训、税金、利润等所有费用。**

**质保期起始日期为验收之日。**

供应商名称（盖章）：

法定代表人或授权代表签字：

法定代表人或授权代表联系电话：

 年 月 日