**威海职业学院**

**校内询价采购文件**

**采购编号：**WZZWC2022020

**采购项目：**景观高杆灯安装工程

**采购方式：**校内询价

编制部门：威海职业学院总务处

编制时间：2022年10月27日

**第一部分 采购公告**

**一、项目基本情况**

**1.项目编号：**WZZWC2022020

**2.项目名称：**景观高杆灯安装工程

**3.采购项目情况：**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **货物\服务名称** | **数量** | **预算金额****（元）** | **采购需求** | **合同履行****期限** |
| 景观高杆灯安装工程 | 1项 | 48375.03 | 详见采购内容与要求 | 自中标之日起3日内完工交付 |

**二、询价时间、地点：**

**1.提交响应文件截止时间：**2022年10月30日下午3:00

**2.提交响应文件地点：**师正楼440

**三、采购人联系方式：**

1.采购人：威海职业学院

2.联 系 人：王老师

3.联系电话：0631-5700118

2022年10月27日

**第二部分 供应商须知**

**一、供应商在参加询价活动时，所提供的响应文件应包括：**

1.有效的营业执照副本复印件。

2.报价一览表（见附件1）。

3.供应商认为需提交的其他材料。

**以上所有材料均需加盖公章，装订成册，一式三份，放在密封档案袋中。以上响应文件中的资料均不退回。**

**二、供应商在参加询价活动时，应注意的问题包括：**

1.供应商注意活动时间、报名需携带的资料。当询价内容不清楚时，应及时咨询项目发布人。

2.供应商需在规定的时间内提交密封好的询价档案资料，逾期不能参与询价活动。

3.供应商要认真审阅文件中明确的资格要求、技术参数，是否限制了本单位的参与。

4.视为无效报价的情况：

（1）报价一览表中报价高于采购人的控制价（预算价格）；

1. 报价一览表中有涂改的；
2. 响应文件不符合询价文件规定；

5.本项目不接受联合体投标。

**三、询价办法**

评审小组审查供应商资格、响应文件是否符合询价文件规定。对响应文件有效的供应商按报价排序，报价最低的为成交供应商。有效报价供应商不足三家时，由评审小组组织谈判确定最终供应商及报价。

**第三部分 采购内容与要求**

1. **项目概况**

因疫情防控，需对高杆灯搬迁。具体工作内容：原南广场高杆灯搬迁至师正楼北侧花园内。搬迁高杆灯需重新打混凝土(C40)灯座一套(含预埋件、挖土及回填等)，开挖(回填)电缆沟并敷设约160米及铺设理石板等。

**二、控制价（预算金额）：**48375.03元**；**

**三、工程量清单**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **项目名称（规格）** | **单位** | **工程量** |
| 1 | 独立基础1.基础形式、材料种类:独立基础 2.混凝土强度等级:C40 | 立方 | 25.924 |
| 2 | 现浇混凝土钢筋钢筋种类、规格:综合考虑 | 吨 | 0.82 |
| 3 | 螺栓材质、规格:M30地脚螺栓 | 个 | 12.00 |
| 4 | 独立基础模板 | 平方 | 40.4998 |
| 5 | 电气配管1.材质 :PE 2.规格 :DN50 3.配置形式及部位（不适用于金属软管）: 埋地敷设 | 米 | 150.00 |
| 6 | 电气配管1.材质 :PE 2.规格 :DN40 3.配置形式及部位（不适用于金属软管）: 埋地敷设 | 米 | 1.70 |
| 7 | 电力电缆1.型号、规格:5\*6 3.敷设方式:穿管敷设 | 米 | 66.00 |
| 8 | 电力电缆1.型号、规格:5\*4 3.敷设方式:穿管敷设 | 米 | 90.00 |
| 9 | 管沟土方1.土壤类别:综合考虑 2.挖沟平均深度:综合考虑 3.开挖方式：综合考虑 | 立方 | 75.00 |
| 10 | 土（石）方回填1.回填材料要求:按规范要求 2.回填质量要求:按规范要求 | 立方 | 157.0367 |
| 11 | 挖土方1.土壤类别:综合考虑 2.挖土平均厚度:综合考虑 3.开挖方式：综合考虑 4.土方外运，运距综合考虑 | 立方 | 114.5703 |
| 12 | 原土夯实 | 平方 | 38.88 |
| 13 | 垫层1.混凝土强度等级:C20 2.厚度：120mm 3.部位：南大门室外平台 | 平方 | 38.88 |
| 14 | 竣工清理1.花岗岩石材的移动、恢复（灯杆） 2.原有木船移动、场地清理等一切工作内容 | 项 | 1.00 |
| 15 | 石材楼地面1.面层形式、材料种类、规格：20厚花岗岩石材（甲方提供） 2.结合层材料种类:30厚1:3干硬性水泥砂浆粘结层 | 平方 | 38.88 |
| 16 | 拆除路牙石 | 米 | 7.90 |
| 17 | 拆除沥青混凝土路面 | 平方 | 1.58 |
| 18 | 甲供材料搬运及运输 | 项 | 1.00 |

**四、供应商资格要求**

1.具有建筑工程施工、建筑劳务、土石方工程施工等相关经营范围的公司；

2.具有履行合同所必备的设备和专业技术能力，并能提供优质的服务。

**五、价格形式**

本项目采用固定总价价格形式，以询价单位报价为最终结算价格。

**六、工程交付时间/质保时间：**

自确定供应商之日起3日内完成供货，质量达到国家相关标准要求，整体效果达到学院满意程度。

**七、付款方式：**施工完毕并经双方验收合格，学院向供应商一次性支付总金额。成交供应商须在学院规定的时间内提供本单位税务发票。

**八、协议签订：**

确定成交供应商后，是否签订合同由双方视情况协商。

**威海职业学院**

**校内询价响应文件**

**采购编号：**WZZWC2022020

**采购项目：**景观高杆灯安装工程

**采购方式：**邀请校内询价

供应商：\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*公司（公章）

编制时间：2022年10月29日

**营业执照复印件（公章）**

**附件1：**

**报价一览表**

项目编号： WZZWC2022020

项目名称：景观高杆灯安装工程

标准大写书写参考：零 壹 贰 叁 肆 伍 陆 柒 捌 玖 拾 佰 仟 万 整 元 角

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **项目名称（规格）** | **单位** | **工程量** | **单价（元）** | **总价（元）** |
| 1 | 独立基础1.基础形式、材料种类:独立基础 2.混凝土强度等级:C40 | 立方 | 25.924 |  |  |
| 2 | 现浇混凝土钢筋钢筋种类、规格:综合考虑 | 吨 | 0.82 |  |  |
| 3 | 螺栓材质、规格:M30地脚螺栓 | 个 | 12.00 |  |  |
| 4 | 独立基础模板 | 平方 | 40.4998 |  |  |
| 5 | 电气配管1.材质 :PE 2.规格 :DN50 3.配置形式及部位（不适用于金属软管）: 埋地敷设 | 米 | 150.00 |  |  |
| 6 | 电气配管1.材质 :PE 2.规格 :DN40 3.配置形式及部位（不适用于金属软管）: 埋地敷设 | 米 | 1.70 |  |  |
| 7 | 电力电缆1.型号、规格:5\*6 3.敷设方式:穿管敷设 | 米 | 66.00 |  |  |
| 8 | 电力电缆1.型号、规格:5\*4 3.敷设方式:穿管敷设 | 米 | 90.00 |  |  |
| 9 | 管沟土方1.土壤类别:综合考虑 2.挖沟平均深度:综合考虑 3.开挖方式：综合考虑 | 立方 | 75.00 |  |  |
| 10 | 土（石）方回填1.回填材料要求:按规范要求 2.回填质量要求:按规范要求 | 立方 | 157.0367 |  |  |
| 11 | 挖土方1.土壤类别:综合考虑 2.挖土平均厚度:综合考虑 3.开挖方式：综合考虑 4.土方外运，运距综合考虑 | 立方 | 114.5703 |  |  |
| 12 | 原土夯实 | 平方 | 38.88 |  |  |
| 13 | 垫层1.混凝土强度等级:C20 2.厚度：120mm 3.部位：南大门室外平台 | 平方 | 38.88 |  |  |
| 14 | 竣工清理1.花岗岩石材的移动、恢复（灯杆） 2.原有木船移动、场地清理等一切工作内容 | 项 | 1.00 |  |  |
| 15 | 石材楼地面1.面层形式、材料种类、规格：20厚花岗岩石材（甲方提供） 2.结合层材料种类:30厚1:3干硬性水泥砂浆粘结层 | 平方 | 38.88 |  |  |
| 16 | 拆除路牙石 | 米 | 7.90 |  |  |
| 17 | 拆除沥青混凝土路面 | 平方 | 1.58 |  |  |
| 18 | 甲供材料搬运及运输 | 项 | 1.00 |  |  |
| 总报价（人民币） | 小写： 元 |
| 大写： 元 |

**注：1、根据项目询价公告，我方已知晓采购内容与要求。**

**2、该工程采用全费用综合单价，包含人工费、机械费、管理费、利润、规费、税金、运输费等一切可能发生的费用。报价时，应考虑一切因素。**

供应商名称（盖章）：

 法人代表或被授权人签字：

 电话： 日期：