**威海职业学院**

**校内询价采购文件**

**采购编号：**WZZWC2022028

**采购项目：**整修加固中水池护堤项目

**采购方式：**校内询价

编制部门：威海职业学院总务处

编制时间：2022年12月7日

**第一部分 采购公告**

**一、项目基本情况**

**1.项目编号：**WZZWC2022028

**2.项目名称：**整修加固中水池护堤项目

**3.采购项目情况：**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **货物\服务名称** | **数量** | **预算金额**  **（元）** | **采购需求** | **合同履行**  **期限** |
| 整修加固中水池护堤项目 | 1项 | 35502.86 | 详见  采购内容与要求 | 自中标之日起10日内完工交付 |

**二、询价时间、地点：**

**1.提交响应文件截止时间：**2022年12月12日下午3:00

**2.提交响应文件地点：**师正楼440

**三、采购人联系方式：**

1.采购人：威海职业学院

2.联 系 人：王老师

3.联系电话：0631-5700118

2022年12月7日

**第二部分 供应商须知**

**一、供应商在参加询价活动时，所提供的响应文件应包括：**

1.有效的营业执照副本复印件。

2.报价一览表（见附件1）。

3.供应商认为需提交的其他材料。

**以上所有材料均需加盖公章，装订成册，一式三份，放在密封档案袋中。以上响应文件中的资料均不退回。**

**二、供应商在参加询价活动时，应注意的问题包括：**

1.供应商注意活动时间、报名需携带的资料。当询价内容不清楚时，应及时咨询项目发布人。

2.供应商需在规定的时间内提交密封好的询价档案资料，逾期不能参与询价活动。

3.供应商要认真审阅文件中明确的资格要求、技术参数，是否限制了本单位的参与。

4.视为无效报价的情况：

（1）报价一览表中报价高于采购人的控制价（预算价格）；

1. 报价一览表中有涂改的；
2. 响应文件不符合询价文件规定；

5.本项目不接受联合体投标。

**三、询价办法**

评审小组审查供应商资格、响应文件是否符合询价文件规定。对响应文件有效的供应商按报价排序，报价最低的为成交供应商。有效报价供应商不足三家时，由评审小组组织谈判确定最终供应商及报价。

1. **采购内容与要求**
2. **项目概况**

因常年污水侵蚀浸泡和周边路基的挤压，部分护堤块石已经松动脱落，为了防止护堤的进一步坍塌，现对脱落松动的块石以及大的裂缝进行整修加固。

**二、控制价（预算金额）：**35502.86元；

**三、工程量清单**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **项目名称** | **单位** | **工程量** |
| 1 | 简易木筏  1.部位：中水池塘、南侧人工湖  2.工作内容：用汽车内胎、木胶板、架子板制作简易木筏，运输，拆卸等所有工作内容 | 套 | 1.00 |
| 2 | 其他构件  1.构件的类型:零星修补  2.构件规格:综合考虑  3.部位:中水池塘墙壁  4.混凝土种类:现场搅拌混凝土  5.混凝土强度等级：C30  6.工作内容：混凝土现场制作、运输、浇筑、振捣、养护、简易木筏施工降效等 | 立方米 | 4.50 |
| 3 | 零星石砌体  1.石料种类、规格:600\*300\*200方整石  2.石表面加工要求:综合考虑  3.砂浆强度等级、配合比:M10水泥砂浆  4.工作内容：水底方整石打捞、表面处理、砌筑、周边松动方整石固定、简易木筏施工降效等 | 块 | 21.00 |
| 4 | 墙面勾缝  1.勾缝材料种类:M10水泥砂浆  2.部位：中水池塘、南侧人工湖周边块石墙  3.工作内容：墙面灌浆勾缝、局部深缝灌细石混凝土、简易木筏施工降效等 | m | 1500.00 |
| 5 | 清理杂物、树枝  1.部位：中水池塘  2.工作内容：清理杂物、树枝 | 工日 | 2.00 |

**四、供应商资格要求**

1.具有建筑工程施工、土石方工程施工、土木工程施工等相关经营范围的公司；

2.具有履行合同所必备的设备和专业技术能力，并能提供优质的服务。

**五、价格形式**

本项目采用固定单价价格形式，以询价单位报价为最终结算单价，工程量以实际发生为准。

**六、工程交付时间/质保时间：**

自确定供应商之日起10日内完成施工，质量达到国家相关标准要求，整体效果达到学院满意程度。质保期（自项目验收完成日起）1年。

**七、付款方式：**施工完毕并经双方验收合格，学院向供应商一次性支付总金额的95%，质保到期无质量问题，支付剩余款项。成交供应商须在学院规定的时间内提供本单位税务发票。

**八、协议签订：**

确定成交供应商后，是否签订合同由双方视情况协商。

**威海职业学院**

**校内询价响应文件**

**采购编号：**WZZWC2022028

**采购项目：**整修加固中水池护堤项目

**采购方式：**邀请校内询价

供应商：\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*公司（公章）

编制时间：2022年12月11日

**营业执照复印件（公章）**

**附件1：**

**报价一览表**

项目编号： WZZWC2022028

项目名称：整修加固中水池护堤项目

标准大写书写参考：零 壹 贰 叁 肆 伍 陆 柒 捌 玖 拾 佰 仟 万 整 元 角

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **项目名称** | **单位** | **工程量** | **单价（元）** | **总价（元）** |
| 1 | 简易木筏  1.部位：中水池塘、南侧人工湖  2.工作内容：用汽车内胎、木胶板、架子板制作简易木筏，运输，拆卸等所有工作内容 | 套 | 1.00 |  |  |
| 2 | 其他构件  1.构件的类型:零星修补  2.构件规格:综合考虑  3.部位:中水池塘墙壁  4.混凝土种类:现场搅拌混凝土  5.混凝土强度等级：C30  6.工作内容：混凝土现场制作、运输、浇筑、振捣、养护、简易木筏施工降效等 | 立方米 | 4.50 |  |  |
| 3 | 零星石砌体  1.石料种类、规格:600\*300\*200方整石  2.石表面加工要求:综合考虑  3.砂浆强度等级、配合比:M10水泥砂浆  4.工作内容：水底方整石打捞、表面处理、砌筑、周边松动方整石固定、简易木筏施工降效等 | 块 | 21.00 |  |  |
| 4 | 墙面勾缝  1.勾缝材料种类:M10水泥砂浆  2.部位：中水池塘、南侧人工湖周边块石墙  3.工作内容：墙面灌浆勾缝、局部深缝灌细石混凝土、简易木筏施工降效等 | m | 1500.00 |  |  |
| 5 | 清理杂物、树枝  1.部位：中水池塘  2.工作内容：清理杂物、树枝 | 工日 | 2.00 |  |  |
| 总报价  （人民币） | 小写： 元 | | | | |
| 大写： 元 | | | | |

**注：1、根据项目询价公告，我方已知晓采购内容与要求。**

**2、该工程采用全费用综合单价，包含人工费、材料费、辅料费、机械费、管理费、利润、规费、税金、运输费等一切可能发生的费用。报价时，应考虑一切因素。**

供应商名称（盖章）：

法人代表或被授权人签字：

电话： 日期：